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Güvenlik Bilgi Formu
23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek II Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir.
	 BÖLÜM 1. Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği


	 1.1. Madde/Karışım kimliği

	 Ürün adı
	1002: INK SYSTEM, 

	
	10 GL, 11 GS, 12 AR, 21 RS, 22 RC, 25 MG, 27 VT, 32 BL, 40 VR, 65 NR, 70 TR, 

	 UFI :
	NQ73-N02R-P00J-K4K1 

	 
	


	 1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

	 Tanımlama/Kullanım
	Pad printing ink.


	 1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

	 Şirket Ünvanı
	Sericom Italia Srl 

	 Adres
	Via Montecassino, 35 

	 Ülke
	40050 Funo di Argelato (BO) 

	 
	ITALIA 

	 
	tel. 0516647016 

	 
	faks 0516646620 

	 yetkili kişinin e-posta adresi,
	

	 Güvenlik bilgi formu sorumlusu
	lab@sericom.it 

	 
	


	 1.4. Acil durum telefon numarası

	 Acil bilgiler için danışınız
	Centro Antiveleni di Milano 02 66101029

(Niguarda Ca Granda - Milano)

Centro Antiveleni di Pavia 0382 24444 

(Fondazione Maugeri - Pavia)

Centro Antiveleni di Bergamo 800 883300 

(Papa Giovanni XXIII - Bergamo)

Centro Antiveleni di Verona 800 011858 

(AOUI - Verona)

Centro Antiveleni di Firenze 055 7947819 

(Careggi - Firenze)

Centro Antiveleni di Roma 06 3054343 

(Agostino Gemelli - Roma)

Centro Antiveleni di Roma 06 49978000 

(Umberto I - Roma)

Centro Antiveleni di Roma 06 68593726

(Ospedale pediatrico Bambino Gesu - Roma)

Centro Antiveleni di Napoli 081 5453333

(Antonio Cardarelli - Napoli)

Centro Antiveleni di Foggia 800 183459 

(Azienda ospedaliera universitaria - Foggia) 


	 BÖLÜM 2. Zararlılık tanımlanması


2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

Bununla birlikte ürün, 3. bölümde beyan edilmesini gerektirecek konsantrasyonda zararlı maddeleri içerdiğinden, uygun bilgiler ile donatılmış ve "30105/2017/(T.C.) KKDİK Ek-II Yönetmelik"  hükümlerine uygun bir güvenlik bilgi formu düzenlenmesini gerektirir.

Sınıflandırma ve zararlılıkların tanıtımı:

	 Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 3
	H226
	Alevlenir sıvı ve buhar.

	 Ciddi Göz Hasarı, Zararlılık Kategorisi 1
	H318
	Ciddi göz hasarına yol açar.

	 Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3
	H336
	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

	 Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 3
	H412
	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.

	 
	
	


2.2. Etiket unsurları

28848/2013 (T.C.) SEA Yönetmeliği ve sonraki değişiklikler ve uyarlamalarına göre zararlılık etiketleri.

	 Zararlılık İşaretleri:
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	 Uyarı Kelimesi:
	Tehlike


	 Zararlılık İfadeleri:
	

	 H226
	Alevlenir sıvı ve buhar.


	 H318
	Ciddi göz hasarına yol açar.


	 H336
	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.


	 H412
	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.


	 Önlem ifadeleri:
	

	 P210
	Isıdan, sıcak yüzeylerden, kıvılcımdan, açık alevden ve diğer tutuşturucu kaynaklardan uzak tutun. Sigara içilmez.


	 P305+P351+P338
	GÖZLERDE İSE: Birkaç dakika su ile dikkatlice durulayın. Kontakt lens varsa ve kolaysa çıkartın. Durulamaya devam edin.


	 P280
	Koruyucu eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu / yüz koruyucu kullanın.


	 P310
	Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru / hekimi arayın.


	 P370+P378
	Yangın çıkması durumunda: Söndürme için . . . kullanın.


	 P261
	Tozunu / dumanını / gazını / sisini / buharını / spreyini solumaktan kaçının.


	 
	

	 İçerir:
	SİKLOHEKZANON

	 
	2-Metoksi-1-Metiletil asetat

	 
	Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphtalene


2.3. Diğer zararlar

Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den ≥ yüzdede PBT veya vPvB maddeleri içermez.

Ürün ≥ %0.1 konsantrasyonda endokrin bozucu özelliklere sahip maddeler içermemektedir.

	 BÖLÜM 3. Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi


4,4'-Isopropylidenediphenol-Epichlorohydrin Copolymer

Reaction product of BPA; possible contamination <0.05% 

3.1. Maddeler

İlgili olmayan bilgiler

	 3.2. Karışımlar


İçerikler:

	 Tanıtımı
	x = Kons. %
	Sınıflandırma 28848/2013 (T.C.) SEA Yönetmeliği
	

	 2-Metoksi-1-Metiletil asetat
	
	
	

	 Liste No   607-195-00-7
	22,5 ≤ x <  24
	Alev. Sıvı 3 H226, BHOT Tek Mrz. 3 H336
	

	 EC No   203-603-9
	
	
	

	 CAS No   108-65-6
	
	
	

	 BUTYLGLYCOL ACETATE
	
	
	

	 Liste No   607-038-00-2
	16,5 ≤ x <  18
	Akut Tok. 4 H302, Akut Tok. 4 H312, Akut Tok. 4 H332
	

	 EC No   203-933-3
	
	ATT Ağız yoluyla: 500 mg/kg, ATT Cilt yoluyla: 1100 mg/kg, ATT Soluma buharl: 11 mg/l
	

	 CAS No   112-07-2
	
	
	

	 SİKLOHEKZANON
	
	
	

	 Liste No   606-010-00-7
	4,5 ≤ x <  5
	Alev. Sıvı 3 H226, Akut Tok. 4 H302, Akut Tok. 4 H312, Akut Tok. 4 H332, Göz Hsr. 1 H318, Cilt Tah. 2 H315, BHOT Tek Mrz. 3 H335
	

	 EC No   203-631-1
	
	LD50 Ağız yoluyla: 1890 mg/kg, ATT Cilt yoluyla: 1100 mg/kg, ATT Soluma buharl: 11 mg/l
	

	 CAS No   108-94-1
	
	
	

	 Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphtalene
	
	
	

	 Liste No   -
	2,5 ≤ x <  3
	Asp. Tok. 1 H304, BHOT Tek Mrz. 3 H336, Sucul Kronik 2 H411, EUH066
	

	 EC No   918-811-1
	
	
	

	 CAS No   -
	
	
	

	 AROMATIC HYDROCARBONS, C9
	
	
	

	 Liste No   -
	0,8 ≤ x <  0,9
	Alev. Sıvı 3 H226, Asp. Tok. 1 H304, BHOT Tek Mrz. 3 H335, BHOT Tek Mrz. 3 H336, Sucul Kronik 2 H411, EUH066, SEA Yönetmeliği kapsamındaki Ek-6 uyarınca sınıflandırma notu: P
	

	 EC No   918-668-5
	
	
	

	 CAS No   -
	
	
	

	 4,4'-İZOPROPİLİDENDİFENOL
	
	
	

	 Liste No   604-030-00-0
	0 < x <  0,01
	Ürm. Sis. Tok. 1B H360F, Göz Hsr. 1 H318, BHOT Tek Mrz. 3 H335, Cilt Hassas. 1 H317, Sucul Akut 1 H400 M=1, Sucul Kronik 1 H410 M=10
	

	 EC No   201-245-8
	
	
	

	 CAS No   80-05-7
	
	
	


Zararlılık ifadelerinin (H) tam metinleri Güvenlik Bilgi Formunun 16. bölümünde bulunur.

	 BÖLÜM 4. İlk yardım önlemleri


4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Şüphe durumunda veya belirtiler olması durumunda bir doktora başvurun ve bu belgeyi gösterin. 

Daha ciddi semptomların görülmesi durumunda, acil tıbbi yardım talep ediniz.

GÖZLERLE TEMAS: Durumun kontak lenslerin (mevcut ise) kolaylıkla çıkarılmasına elverişli olması halinde, lensleri çıkarınız. Göz kapaklarını iyice açarak, derhal ve bol su ile en az 15 dakika yıkayınız. Tıbbi tavsiye / yardım alın.

CİLTLE TEMAS: Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın. Hemen akan su ile (ve mümkünse sabunla) tamamen yıkayın. Tıbbi tavsiye alın. Kirlenmiş giysilerle daha fazla temas etmekten kaçınınız.

YUTMA: Bir doktor tarafından açıkça izin verilmedikçe kusturmaya çalışmayın. Kişi bilincini kaybetmiş ise, ağızdan hiçbir şey vermeyiniz. Tıbbi tavsiye / yardım alın.

SOLUNUM: Maruz kalmış olan kişiyi kaza yerinden uzakta açık havaya çıkarınız. Solunum semptomları (öksürük, hırıltılı solunum, nefes darlığı, astım) durumunda, kazazedeyi nefes alması için rahat bir pozisyonda tutunuz. Gerekli ise, oksijen veriniz. Solunum kesilirse, suni solunum uygulayınız. Tıbbi tavsiye / yardım alın.

İlk yardim personelİnİn korunmasi

Kimyasal maddeye veya karışıma maruz kalmış kişiye yardım hizmeti vermekte olan ilk yardım personelinin kişisel koruyucu donanımlar kullanması tavsiye edilir. Söz konusu koruyucu donanımların özellikleri, maddenin veya karışımın tehlikeliliğine, maruz kalma şekline ve kontaminasyon derecesine göre değişir. Daha spesifik talimatların bulunmaması durumunda, biyolojik sıvılar ile olası temasta tek kullanımlık eldivenlerin kullanılması önemle tavsiye edilir. Madde veya karışımın özelliklerine uygun KKD tipi için 8. bölüme bakınız.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Ürünün neden olduğu semptomlar ve etkiler hakkında spesifik bilgi bilinmemektedir.

GECİKMELİ ETKİLER: Halihazırda elde bulunan bilgilere dayanarak, bu ürüne maruz kalma sonrasında gecikmeli etki vakaları bilinmemektedir.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Hemen ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru / hekimi arayın.

Belİrlİ ve aninda tedavİ İçİn İş yerİnde el altinda bulunmasi gereken araçlar

Cilt ve göz yıkama için musluk suyu.

	 BÖLÜM 5. Yangınla mücadele önlemleri


5.1. Yangın söndürücüler

UYGUN SÖNDÜRÜCÜ MADDELER

Yangın söndürücü maddeler şunlardır: karbondioksit, köpük, kimyasal toz. Yanmamış ürün kaçakları ve dökülmeleri halinde, alevlenir buharları dağıtmak ve kaçakları durdurmaya çalışan kişileri korumak için su spreyi kullanılabilir.

UYGUN OLMAYAN SÖNDÜRÜCÜ MADDELER

Su jetleri kullanmayınız. Su yangınları söndürmek için etkili değildir, ancak patlamaları önlemek için aleve maruz kalan kapları soğutmak için kullanılabilir.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

YANGIN HALİNDE MARUZ KALMADAN KAYNAKLANAN ZARARLAR

Patlama riski olan yangına maruz kalan kaplarda aşırı basınç oluşabilir. Yanma ürünlerini teneffüs etmekten kaçınınız.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

GENEL BİLGİLER

Ürünün bozunmasını ve sağlık açısından potansiyel olarak zararlı maddelerin meydana gelmesini önlemek üzere kapları su jetleri ile soğutunuz. Daima yangına karşı tam koruyucu ekipmanlar kullanınız. Kanalizasyon sistemine boşalmasını önlemek için söndürme suyunu toplayın. Yangın söndürme için kullanılmış kontamine su ve yangın artıkları yürürlükteki yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmelidir.

YANGIN SÖNDÜRME EKİPLERİ IÇIN ÖZEL KORUYUCU EKİPMAN

Kendi kendine yeterli açık devreli sıkıştırılmış hava solunum cihazı (EN 137), yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler (EN 469), Yangın söndürme ekipleri için koruyucu eldivenler (EN 659) ve yangın söndürme çizmeleri (HO A 29 veya A30) gibi yangınla mücadele için normal donanımlar.

	 BÖLÜM 6. Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemleri


6.1. Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Herhangi bir tehlike yoksa sızıntıyı engelleyin.

Cilt, gözler ve kişisel giysinizin kirlenmesini önlemek için uygun koruyucu ekipman (güvenlik bilgi formunun 8. bölümünde belirtilen kişisel koruyucu ekipmanları içeren) kullanın. Bu endikasyonlar hem çalışan personel hem de acil durum prosedürlerine dahil olanlar için geçerlidir.

Koruyucu ekipmanı olmayan kişileri ilgili alandan uzaklaştırınız. Patlamaya dayanıklı ekipman kullanınız. Kaçağın meydana gelmiş olduğu alandan her türlü tutuşturma veya ısı kaynağını (sigara, alev, kıvılcım, v.b.) gideriniz.

6.2. Çevresel önlemler

Ürün kanalizasyon sistemine girmemeli veya yüzey suyu veya yeraltı suyu ile temas etmemelidir.

6.3. Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Sızan/akan ürünü uygun bir kap içerisine toplayınız. Bölüm 10`u kontrol ederek, ürün ile kullanılacak kabın uygunluğunu değerlendiriniz. Geri kalanı, inert emici malzeme ile emdiriniz.

Kaçağın meydana gelmiş olduğu yerin yeterli derecede havalandırılmasını sağlayınız. Kontamine olmuş materyalin bertaraf edilmesi, bölüm 13 bağlamında bulunan hükümlere uygun olarak gerçekleştirilmelidir.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Kişisel koruma ve bertaraf konularına ilişkin olası bilgiler 8 ve 13 numaralı bölümlerde belirtilmiştir.

	 BÖLÜM 7. Elleçleme ve depolama


7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Isı kaynaklarından, kıvılcımlardan ve çıplak ateşten uzak tutunuz, sigara içmeyiniz, kibrit ve çakmak kullanmayınız. Uygun bir havalandırma olmadığı takdirde, buharlar zeminin hemen üstünde birikim yapabilir ve tetiklendikleri takdirde, alev alma tehlikesi ile daha sonra da tutuşabilirler. Elektrostatik yük birikimlerinden kaçınınız. Kullanım sırasında bir şey yemeyiniz, içmeyiniz, sigara içmeyiniz. Yemek yenilen bölgelere girmeden önce kontamine olmuş giysileri ve koruyucu donanımları çıkarın. Ürünün çevreye yayılmasını önleyin.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Sadece orijinal kabında muhafaza ediniz. Serin ve iyi havalandırılan yerlerde, ısı kaynaklarından, çıplak ateş, kıvılcım ve diğer tutuşma kaynaklarından uzakta muhafaza ediniz. Bölüm 10`da belirtilenleri kontrol ederek, kapları olası uygunsuz malzemelerden uzakta muhafaza edin.

2-Metoksi-1-Metiletil asetat

Kolayca hidrolize olduğundan inert atmosferde ve rutubetten koruyarak muhazafa ediniz.

7.3. Belirli son kullanım(lar)

Bilgi yok.

	 BÖLÜM 8. Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma


	 8.1. Kontrol parametreleri


Düzenleyici referanslar:

	 BGR
	България
	НАРЕДБА № 13 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2003 Г. ЗА ЗАЩИТА НА РАБОТЕЩИТЕ ОТ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ЕКСПОЗИЦИЯ НА ХИМИЧНИ АГЕНТИ ПРИ РАБОТА (изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2020г.)

	 CZE
	Česká Republika
	NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 10. května 2021, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

	 DEU
	Deutschland
	Forschungsgemeinschaft MAK- und BAT-Werte-Liste 2022 Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe Mitteilung 58

	 DNK
	Danmark
	Bekendtgørelse om grænseværdier for stoffer og materialer - BEK nr 1458 af 13/12/2019

	 ESP
	España
	Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2023

	 FRA
	France
	Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en FranceDécret n° 2021-1849 du 28 décembre 2021

	 HUN
	Magyarország
	Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 5/2020. (II. 6.) ITM rendelete a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

	 ITA
	Italia
	Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81

	 NLD
	Nederland
	Arbeidsomstandighedenregeling. Lijst van wettelijke grenswaarden op grond van de artikelen 4.3, eerste lid, en 4.16, eerste lid, van het Arbeidsomstandighedenbesluit

	 PRT
	Portugal
	Decreto-Lei n.º 1/2021 de 6 de janeiro, valores-limite de exposição profissional indicativos para os agentes químicos. Decreto-Lei n.º 35/2020 de 13 de julho, proteção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição durante o trabalho a agentes cancerígenos ou mutagénicos

	 POL
	Polska
	Rozporządzenie ministra rozwoju, pracy i technologii  z dnia 18 lutego 2021 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych  dla zdrowia w środowisku pracy

	 ROU
	România
	Hotărârea nr. 53/2021 pentru modificarea hotărârii guvernului nr. 1.218/2006, precum și pentru modificarea și completarea hotărârii guvernului nr. 1.093/2006

	 SWE
	Sverige
	Hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)


	 TUR
	Türkiye
	Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 12.08.2013 / 28733; 20.10.2023 / 32345.

	 GBR
	United Kingdom
	EH40/2005 Workplace exposure limits (Fourth Edition 2020)

	 EU
	OEL EU
	Directive (A.B.) 2022/431; Directive (A.B.) 2019/1831; Directive (A.B.) 2019/130; Directive (A.B.) 2019/983; Directive (A.B.) 2017/2398; Directive (A.B.) 2017/164; Directive 2009/161/A.B.; Directive 2006/15/A.T.; Directive 2004/37/A.T.; Directive 2000/39/A.T.; Directive 98/24/A.T.; Directive 91/322/EEC.

	 
	TLV-ACGIH
	ACGIH 2023


	 2-Metoksi-1-Metiletil asetat

	 Eşik sınır değer

	 Tip
	Ülke
	ZAO/8saat
	
	STEL/15dak
	
	Açıklamalar / Gözlemler
	

	 
	
	mg/m3
	ppm
	mg/m3
	ppm
	
	

	 TLV
	BGR
	 275
	  50
	 550
	 100
	CİLT
	

	 TLV
	CZE
	 270
	49,14
	 550
	100,1
	CİLT
	

	 AGW
	DEU
	 270
	  50
	 270
	  50
	
	

	 MAK
	DEU
	 270
	  50
	 270
	  50
	
	

	 TLV
	DNK
	 275
	  50
	 550
	 100
	CİLT
	E

	 VLA
	ESP
	 275
	  50
	 550
	 100
	CİLT
	

	 VLEP
	FRA
	 275
	  50
	 550
	 100
	CİLT
	

	 VLEP
	ITA
	 275
	  50
	 550
	 100
	CİLT
	

	 TGG
	NLD
	 550
	
	
	
	
	

	 VLE
	PRT
	 275
	  50
	 550
	 100
	CİLT
	

	 NDS/NDSCh
	POL
	 260
	
	 520
	
	CİLT
	

	 TLV
	ROU
	 275
	  50
	 550
	 100
	CİLT
	

	 NGV/KGV
	SWE
	 275
	  50
	 550
	 100
	CİLT
	

	 ESD
	TUR
	 275
	  50
	 550
	 100
	CİLT
	

	 WEL
	GBR
	 274
	  50
	 548
	 100
	CİLT
	

	 OEL
	EU
	 275
	  50
	 550
	 100
	CİLT
	

	 Öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon - PNEC
	
	
	

	 Tatlı sularda referans değer
	0,635
	mg/l
	

	 Deniz suyunda referans değer
	0,0635
	mg/l
	

	 Tatlı sulardaki sedimantasyonlar için normal değer
	3,29
	mg/kg
	

	 Deniz suyundaki sedimantasyonlar için normal değer
	0,329
	mg/l
	

	 Su için referans değer, aralıklı salınım
	6,35
	mg/l
	

	 STP mikroorganizmaları için normal değer
	100
	mg/l
	

	 Karasal kısım için normal değer
	0,29
	mg/kg
	

	 Sağlık - Türetilmiş etki gözlemlenemeyen seviye - DNEL / DMEL

	 
	Tüketiciler üzerindeki etkisi
	
	
	
	Çalışanlar üzerindeki etkiler
	
	
	

	 Maruz Kalma Yolu
	Akut Lokal
	Akut Sistemik
	Kronik Lokal
	Kronik Sistemik
	Akut Lokal
	Akut Sistemik
	Kronik Lokal
	Kronik Sistemik

	 Ağız yoluyla
	
	
	VND
	1,67 mg/kg
	
	
	
	

	 Soluma
	
	
	33 mg/m3
	33 mg/m3
	550 mg/m3
	
	VND
	275 mg/m3

	 Cilt
	
	
	VND
	54,8 mg/kg
	
	
	VND
	153,5 mg/kg


	 BUTYLGLYCOL ACETATE

	 Eşik sınır değer

	 Tip
	Ülke
	ZAO/8saat
	
	STEL/15dak
	
	Açıklamalar / Gözlemler
	

	 
	
	mg/m3
	ppm
	mg/m3
	ppm
	
	

	 TLV
	BGR
	 133
	  20
	 333
	  50
	CİLT
	

	 TLV
	CZE
	 130
	19,5
	 300
	  45
	CİLT
	

	 AGW
	DEU
	  65
	  10
	 130
	  20
	CİLT
	11

	 MAK
	DEU
	  66
	  10
	 132
	  20
	CİLT
	Hinweis

	 TLV
	DNK
	 134
	  20
	 333
	  50
	CİLT
	E

	 VLA
	ESP
	 133
	  20
	 333
	  50
	CİLT
	

	 VLEP
	FRA
	66,5
	  10
	 333
	  50
	
	

	 VLEP
	ITA
	 133
	  20
	 333
	  50
	CİLT
	

	 TGG
	NLD
	 135
	
	 333
	
	CİLT
	

	 VLE
	PRT
	 133
	  20
	 333
	  50
	CİLT
	

	 NDS/NDSCh
	POL
	 100
	
	 300
	
	CİLT
	

	 TLV
	ROU
	 133
	  20
	 333
	  50
	CİLT
	

	 NGV/KGV
	SWE
	  70
	  10
	 333
	  50
	CİLT
	

	 ESD
	TUR
	 133
	  20
	 333
	  50
	CİLT
	

	 WEL
	GBR
	 133
	  20
	 332
	  50
	CİLT
	

	 OEL
	EU
	 133
	  20
	 333
	  50
	CİLT
	

	 TLV-ACGIH
	
	 131
	  20
	
	
	
	

	 Öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon - PNEC
	
	
	

	 Tatlı sularda referans değer
	0,304
	mg/l
	

	 Deniz suyunda referans değer
	0,03
	mg/l
	

	 Tatlı sulardaki sedimantasyonlar için normal değer
	2,03
	mg/l
	

	 Deniz suyundaki sedimantasyonlar için normal değer
	0,203
	mg/l
	

	 Su için referans değer, aralıklı salınım
	0,56
	mg/l
	

	 STP mikroorganizmaları için normal değer
	90
	mg/l
	

	 Gıda zinciri için normal değer (ikincil zehirlenme)
	60
	mg/kg
	

	 Karasal kısım için normal değer
	0,415
	mg/kg/d
	

	 Sağlık - Türetilmiş etki gözlemlenemeyen seviye - DNEL / DMEL

	 
	Tüketiciler üzerindeki etkisi
	
	
	
	Çalışanlar üzerindeki etkiler
	
	
	

	 Maruz Kalma Yolu
	Akut Lokal
	Akut Sistemik
	Kronik Lokal
	Kronik Sistemik
	Akut Lokal
	Akut Sistemik
	Kronik Lokal
	Kronik Sistemik

	 Ağız yoluyla
	VND
	36 mg/kg/d
	VND
	4,3 mg/kg/d
	
	
	
	

	 Soluma
	200 mg/m3
	499 mg/m3
	VND
	80 mg/m3
	333 mg/m3
	773 mg/m3
	VND
	133 mg/m3

	 Cilt
	
	72 mg/kg bw/d
	VND
	102 mg/kg/d
	102 mg/kg/d
	27 mg/kg/d
	VND
	169 mg/kg/d


	 SİKLOHEKZANON

	 Eşik sınır değer

	 Tip
	Ülke
	ZAO/8saat
	
	STEL/15dak
	
	Açıklamalar / Gözlemler
	

	 
	
	mg/m3
	ppm
	mg/m3
	ppm
	
	

	 TLV
	BGR
	40,8
	  10
	81,6
	  20
	CİLT
	

	 TLV
	CZE
	  40
	 9,8
	  80
	 196
	CİLT
	

	 AGW
	DEU
	  80
	  20
	  80
	  20
	CİLT
	

	 TLV
	DNK
	  41
	  10
	81,6
	  20
	CİLT
	E

	 VLA
	ESP
	  41
	  10
	  82
	  20
	CİLT
	

	 VLEP
	FRA
	40,8
	  10
	81,6
	  20
	
	

	 AK
	HUN
	40,8
	  10
	81,6
	  20
	CİLT
	

	 VLEP
	ITA
	40,8
	  10
	81,6
	  20
	CİLT
	

	 TGG
	NLD
	
	
	  50
	
	CİLT
	

	 VLE
	PRT
	40,8
	  10
	81,6
	  20
	CİLT
	

	 NDS/NDSCh
	POL
	  40
	
	  80
	
	CİLT
	

	 TLV
	ROU
	40,8
	  10
	81,6
	  20
	CİLT
	

	 NGV/KGV
	SWE
	  41
	  10
	  81
	  20
	CİLT
	

	 ESD
	TUR
	40,8
	  10
	81,6
	  20
	CİLT
	

	 WEL
	GBR
	  41
	  10
	  82
	  20
	CİLT
	

	 OEL
	EU
	40,8
	  10
	81,6
	  20
	CİLT
	

	 TLV-ACGIH
	
	  80
	  20
	 201
	  50
	CİLT
	

	 Öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon - PNEC
	
	
	

	 Tatlı sularda referans değer
	0,1
	mg/l
	

	 Deniz suyunda referans değer
	0,01
	mg/l
	

	 Tatlı sulardaki sedimantasyonlar için normal değer
	0,512
	mg/kg
	

	 Deniz suyundaki sedimantasyonlar için normal değer
	0,0512
	mg/kg
	

	 Su için referans değer, aralıklı salınım
	0,329
	mg/l
	

	 STP mikroorganizmaları için normal değer
	10
	mg/l
	

	 Karasal kısım için normal değer
	0,0435
	mg/kg
	

	 Sağlık - Türetilmiş etki gözlemlenemeyen seviye - DNEL / DMEL

	 
	Tüketiciler üzerindeki etkisi
	
	
	
	Çalışanlar üzerindeki etkiler
	
	
	

	 Maruz Kalma Yolu
	Akut Lokal
	Akut Sistemik
	Kronik Lokal
	Kronik Sistemik
	Akut Lokal
	Akut Sistemik
	Kronik Lokal
	Kronik Sistemik

	 Ağız yoluyla
	
	
	
	1,5 mg/kg bw/d
	
	
	
	


	 Soluma
	
	
	VND
	10 mg/m3
	
	
	VND
	40 mg/m3

	 Cilt
	
	
	VND
	1 mg/kg bw/d
	
	
	VND
	4 mg/kg bw/d


	 Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphtalene

	 Sağlık - Türetilmiş etki gözlemlenemeyen seviye - DNEL / DMEL

	 
	Tüketiciler üzerindeki etkisi
	
	
	
	Çalışanlar üzerindeki etkiler
	
	
	

	 Maruz Kalma Yolu
	Akut Lokal
	Akut Sistemik
	Kronik Lokal
	Kronik Sistemik
	Akut Lokal
	Akut Sistemik
	Kronik Lokal
	Kronik Sistemik

	 Ağız yoluyla
	
	
	VND
	7,5 mg/kg/d
	
	
	
	

	 Soluma
	
	
	VND
	32 mg/m3
	
	
	VND
	151 mg/m3

	 Cilt
	
	
	VND
	7,5 mg/kg/d
	
	
	VND
	12,5 mg/kg/d


	 AROMATIC HYDROCARBONS, C9

	 Eşik sınır değer

	 Tip
	Ülke
	ZAO/8saat
	
	STEL/15dak
	
	Açıklamalar / Gözlemler
	

	 
	
	mg/m3
	ppm
	mg/m3
	ppm
	
	

	 VLEP
	ITA
	 100
	  20
	
	
	
	1,2,3 trimetilbenzene

	 OEL
	EU
	 100
	  20
	
	
	
	1,2,3 trimetilbenzene

	 TLV-ACGIH
	
	
	  25
	
	
	
	1,2,3 trimetilbenzene

	 Sağlık - Türetilmiş etki gözlemlenemeyen seviye - DNEL / DMEL

	 
	Tüketiciler üzerindeki etkisi
	
	
	
	Çalışanlar üzerindeki etkiler
	
	
	

	 Maruz Kalma Yolu
	Akut Lokal
	Akut Sistemik
	Kronik Lokal
	Kronik Sistemik
	Akut Lokal
	Akut Sistemik
	Kronik Lokal
	Kronik Sistemik

	 Ağız yoluyla
	
	
	VND
	11 mg/kg
	
	
	
	11 mg/kg bw/d

	 Soluma
	
	
	VND
	32 mg/m3
	
	
	VND
	150 mg/m3

	 Cilt
	
	
	VND
	11 mg/kg
	
	
	VND
	25 mg/kg


	 Bis(2-ethylhexyl) adipate

	 Öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon - PNEC
	
	
	

	 Tatlı sularda referans değer
	0,0032
	mg/l
	

	 Deniz suyunda referans değer
	0,0032
	mg/l
	

	 Tatlı sulardaki sedimantasyonlar için normal değer
	15,6
	mg/kg
	

	 Su için referans değer, aralıklı salınım
	0,0032
	mg/l
	

	 STP mikroorganizmaları için normal değer
	35
	mg/l
	

	 Karasal kısım için normal değer
	0,865
	mg/kg/d
	

	 Sağlık - Türetilmiş etki gözlemlenemeyen seviye - DNEL / DMEL

	 
	Tüketiciler üzerindeki etkisi
	
	
	
	Çalışanlar üzerindeki etkiler
	
	
	

	 Maruz Kalma Yolu
	Akut Lokal
	Akut Sistemik
	Kronik Lokal
	Kronik Sistemik
	Akut Lokal
	Akut Sistemik
	Kronik Lokal
	Kronik Sistemik

	 Ağız yoluyla
	
	1,3 mg/kg bw/d
	
	
	
	
	
	

	 Soluma
	
	
	
	4,4 mg/m3
	
	
	
	17,8 mg/m3

	 Cilt
	
	
	
	13 mg/kg bw/d
	
	
	
	25,5 mg/kg bw/d


	 4,4'-İZOPROPİLİDENDİFENOL

	 Eşik sınır değer

	 Tip
	Ülke
	ZAO/8saat
	
	STEL/15dak
	
	Açıklamalar / Gözlemler
	

	 
	
	mg/m3
	ppm
	mg/m3
	ppm
	
	

	 TLV
	BGR
	   2
	
	
	
	SOLUN
	

	 TLV
	CZE
	   2
	
	   5
	
	SOLUN
	

	 AGW
	DEU
	   5
	
	   5
	
	SOLUN
	

	 MAK
	DEU
	   5
	
	   5
	
	SOLUN
	

	 TLV
	DNK
	   2
	
	
	
	
	E

	 VLA
	ESP
	   2
	
	
	
	
	

	 VLEP
	FRA
	   2
	
	
	
	
	

	 AK
	HUN
	   2
	
	
	
	
	

	 VLEP
	ITA
	  10
	
	
	
	SOLUN
	

	 TGG
	NLD
	   2
	
	
	
	SOLUN
	

	 VLE
	PRT
	   2
	
	
	
	SOLUN
	

	 NDS/NDSCh
	POL
	   2
	
	
	
	SOLUN
	

	 TLV
	ROU
	   2
	
	
	
	SOLUN
	

	 WEL
	GBR
	   2
	
	
	
	
	

	 OEL
	EU
	   2
	
	
	
	SOLUN
	

	 Öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon - PNEC
	
	
	

	 Tatlı sularda referans değer
	0,018
	mg/l
	

	 Deniz suyunda referans değer
	0,016
	mg/l
	

	 STP mikroorganizmaları için normal değer
	320
	mg/l
	

	 Karasal kısım için normal değer
	3,7
	mg/kg
	

	 Sağlık - Türetilmiş etki gözlemlenemeyen seviye - DNEL / DMEL

	 
	Tüketiciler üzerindeki etkisi
	
	
	
	Çalışanlar üzerindeki etkiler
	
	
	

	 Maruz Kalma Yolu
	Akut Lokal
	Akut Sistemik
	Kronik Lokal
	Kronik Sistemik
	Akut Lokal
	Akut Sistemik
	Kronik Lokal
	Kronik Sistemik

	 Ağız yoluyla
	
	
	
	
	
	0,05 mg/kg bw/d
	
	0,05 mg/kg bw/d

	 Soluma
	5 mg/m3
	5 mg/m3
	5 mg/m3
	0,25 mg/m3
	
	10 mg/m3
	
	10 mg/m3

	 Cilt
	
	0,7 mg/kg bw/d
	
	0,7 mg/kg bw/d
	
	1,4 mg/kg bw/d
	
	1,4 mg/kg bw/d


Açıklamalar:

(C) = Tavan Değer  ;  SOLUN = Solunabilir Fraksiyon  ;  TENEF = Teneffüs Edilebilen Fraksiyon  ;  GÖĞÜS = Göğüssel Fraksiyon.

VND = tehlike belirlenmiş ancak mevcut DNEL/PNEC yok   ;   NEA = beklenilen maruziyet yok   ;   NPI = belirlenen tehlike yok   ;   LOW = düşük tehlike   ;   MED = orta tehlike   ;   HIGH = yüksek tehlike.

	 8.2. Maruz kalma kontrolleri


Yeterli teknik ekipmanın kullanılması kişisel koruyucu ekipmanlara göre her zaman öncelikli olmak zorunda olduğundan, etkin bir yerel aspirasyon aracılığı ile çalışma mekanının iyi havalandırılması garanti edilmelidir.

Kişisel koruyucu ekipmanların seçimi için, gerekmesi halinde kendi kimyasal madde tedarikçilerinize fikir danışınız.

Kişisel koruyucu donanımlar, bunların yürürlükteki standartlara uygunluğunu kanıtlayan CE işaretini taşımalıdır.

Yüz ve göz yıkama istasyonu ile acil durum duşu sağlayın.

ELLERİ KORUMA

Elleri, kategori III iş eldivenleri ile koruyunuz.

İş eldiveni malzemesi seçerken aşağıdaki göz önünde bulundurulmalıdır (bakınız standart EN 374): uyumluluk, bozunma, süresi geçirgenlik.

Karışımlarda iş eldivenlerinin kimyasal maddelere dayanıklılığı, önceden tahmin edilebilir olmadığından, kullanmadan önce kontrol edilmelidir. Eldivenlerin aşınma süresi kullanım süresine ve kullanım şekline bağlıdır.

CİLDİ KORUMA

Kategori I profesyonel kullanım amaçlı uzun kollu tulumlar ve güvenlik ayakkabıları giyiniz (bkz. Yönetmelik 2016/425 ve EN ISO 20344 standardı). Koruyucu kıyafetleri çıkardıktan sonra vücudunuzu sabun ve suyla yıkayın.

Çalışma ortamının patlama riski bulundurması halinde, antistatik giysiler tedarik etme olanağını değerlendiriniz.

GÖZLERİ KORUMA

Hava geçirmez koruyucu gözlük takılması tavsiye edilir (bakınız standart EN ISO 16321).

SOLUNUMU KORUMA

Uygulanan teknik önlemlerin, çalışanın dikkate alınmış eşik değerlerine maruz kalmasını sınırlandırmak için yeterli olmamaları halinde, solunum koruma aygıtlarının kullanılması gerekir. Sınıfı (1, 2 veya 3) kullanım limiti konsantrasyonuna göre seçilecek olan A tip filtreli bir maskenin takılması tavsiye edilir. (bakınız standart EN 14387).

Dikkate alınan maddenin kokusuz veya bunun koku eşiğinin ilgili TLV-TWA değerinden daha fazla olması halinde ve acil durumda, kendi kendine yeterli açık devreli basınçlı hava solunum cihazı (ref. EN 137 standardı) veya dış hava alımlı solunum cihazı (ref. EN 138 standardı) kullanın. Doğru solunum koruma cihazı seçimi için, EN 529 standardına bakınız.

ÇEVRESEL MARUZ KALMA KONTROLLERİ

Havalandırma cihazlarından emisyonlar da dahil olmak üzere, üretim süreçlerinin emisyonları çevreyi koruma normatiflerine uygunluk açısından kontrol edilmelidir.

Ürün kalıntıları, kontrolsüz olarak atık sulara veya su yollarına boşaltılmamalıdır.

	 BÖLÜM 9. Fiziksel ve kimyasal özellikler


	 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi


	 Özellikler
	Değer
	Bilgiler

	 Fiziksel Durumu
	sıvı
	

	 Renk
	various
	

	 Koku
	solvent karakteristiği
	

	 Erime noktası/donma noktası
	mevcut değil
	

	 Başlangıç kaynama noktası
	mevcut değil
	

	 Alevlenirlik
	mevcut değil
	

	 Alt patlayıcı limitleri
	mevcut değil
	

	 Üst patlayıcı limitleri
	mevcut değil
	

	 Parlama noktası
	23 ≤ T ≤ 60    °C
	

	 Alev alma sıcaklığı
	mevcut değil
	

	 Bozunma sıcaklığı
	mevcut değil
	

	 pH
	mevcut değil
	

	 Kinematik viskozite
	mevcut değil
	

	 Çözünürlük
	suda çözünemez
	

	 Dağılım katsayısı: n-oktanol/su
	mevcut değil
	

	 Buhar basıncı
	mevcut değil
	

	 Yoğunluk ve/veya Bağıl yoğunluk
	mevcut değil
	

	 Bağıl buhar yoğunluğu
	mevcut değil
	

	 Parçacık özellikleri
	uygulanamaz
	


	 9.2. Diğer bilgiler


	 9.2.1. Fiziksel tehlike sınıflarına ilişkin bilgiler


	 Bilgi yok.


	 9.2.2. Diğer güvenlik özellikleri


	 Bilgi yok.


	 BÖLÜM 10. Kararlılık ve tepkime


10.1. Tepkime

Normal kullanım şartlarında diğer maddeler ile özel reaksiyon tehlikesi yoktur.

2-Metoksi-1-Metiletil asetat

Normal kullanım ve saklama koşullarında stabildir.

Hava ile temas etmesi durumunda sıcaklığın artması ile birlikte patlama özelliği gösteren peroksitler oluşturabilir.

SİKLOHEKZANON

Farklı plastik malzeme türlerine zarar verir.

Reçineli bileşikler oluşturmak için sıcaklığın etkisiyle yoğunlaşabilir.

10.2. Kimyasal kararlılık

Ürün, normal kullanım ve depolama şartlarında kararlıdır.

10.3. Zararlı reaksiyon olasılığı

Buharlar hava ile patlayıcı karışımlar meydana getirebilir.

2-Metoksi-1-Metiletil asetat

Şunlarla şiddetli bir şekilde tepkimeye girebilir: oksitleyici maddeler,kuvvetli asitler,alkali metaller.

SİKLOHEKZANON

Şunlarla teması halinde patlama riski bulunmaktadır: hidrojen peroksit,nitrik asit,ısı,mineral asitler.Şunlarla şiddetli bir şekilde tepkimeye girebilir: oksitleyici maddeler.Şunlarla birlikte patlayıcı karışımlar oluşturur: hava.

AROMATIC HYDROCARBONS, C9

Şunlarla tepkimeye girebilir: kuvvetli oksitleyici maddeler.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Aşırı ısınmasını engelleyin. Elektrostatik yük birikimlerinden kaçınınız. Her türlü ateşleme kaynağından kaçınınız.

SİKLOHEKZANON

Şunlarla temas ettirmekten kaçının: ısı kaynakları,kontrolsüz alev.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

2-Metoksi-1-Metiletil asetat

Şunlarla uyumsuzdur: oksitleyici maddeler,kuvvetli asitler,alkali metaller.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Termal bozunma veya yangın durumunda, sağlığa zararlı olabilecek gazlar ve buharlar açığa çıkabilir.

	 BÖLÜM 11. Toksikolojik bilgiler


Ürün ile ilgili deneysel toksikolojik verilerin bulunmaması halinde, ürünün sağlık açısından olası tehlikeleri kapsanan madde özellikleri bazında sınıflandırma için referans alınan normatif bağlamında öngörülen kriterlere göre değerlendirilmiştir.

Bundan dolayı, ürüne maruziyetten kaynaklanan toksikolojik etkileri değerlendirmek için, olası olarak 3. bölümde belirtilmiş tek maddelerin konsantrasyonlarını dikkate alınız. 

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphtalene

Specific target organ toxicity (STOT) - single exposure: 

NOAEC> 600 mg / kg Inhalation. Rat

Metabolizma, toksikokinetik, etki mekanizması ve diğer bilgiler
2-Metoksi-1-Metiletil asetat

Vücuda temel olarak cilt yoluyla girerken ürünün buhar basıncının düşük olması nedeniyle solunum yolu daha az önem arz etmektedir.

Muhtemel maruz kalma yolları ile ilgili bilgiler
2-Metoksi-1-Metiletil asetat

ÇALIŞANLAR: solunum; ciltle temas.

Kısa ve uzun süre boyunca maruz kalınması nedeniyle gelişen gecikmiş, ani ve kronik etkiler
2-Metoksi-1-Metiletil asetat

100 ppm'nin üzerindeki miktarlara maruz kalındığı takdirde gözde, burunda ve orofarenks mukoza membranlarında tahriş meydana gelmektedir. 1000 ppm vücut dengesinin bozulmasına ve gözde ciddi tahrişe neden olmaktadır. Maruz kalan gönüllüler üzerinde uygulanan klinik ve biyolojik muayeneler anormal herhangi bir durum ortaya koymamıştır. Asetat ile doğrudan temas söz konusu olduğunda ciltte ve gözde daha ciddi tahriş olmaktadır. Bugüne kadar insanlar üzerinde kronik bir etki bildirilmemiştir (INCR, 2010).

İnteraktif etkiler
Bilgi yok.

AKUT TOKSİSİTE
	 ATE (Soluma - buharl) karışımın içeriği:
	> 20 mg/l

	 ATE (Ağız yoluyla) karışımın içeriği:
	>2000 mg/kg

	 ATE (Cilt yoluyla) karışımın içeriği:
	>2000 mg/kg


4,4'-Isopropylidenediphenol-Epichlorohydrin Copolymer

	 LD50 (Cilt yoluyla):
	> 2000 mg/kg Ratto / Rat

	 LD50 (Ağız yoluyla):
	> 2000 mg/kg Ratto / Rat


2-Metoksi-1-Metiletil asetat

	 LD50 (Cilt yoluyla):
	> 5000 mg/kg Coniglio / Rabbit

	 LD50 (Ağız yoluyla):
	8500 mg/kg Ratto / Rat

	 LC50 (Soluma buharl):
	4345 ppm/6h Ratto / Rat


BUTYLGLYCOL ACETATE

	 ATT (Cilt yoluyla):
	1100 mg/kg CLP Ek I Tablo 3.1.2'den tahmin

	 
	(karışımın akut toksisite tahmininin hesaplanması için kullanılan şekil)

	 ATT (Ağız yoluyla):
	500 mg/kg CLP Ek I Tablo 3.1.2'den tahmin

	 
	(karışımın akut toksisite tahmininin hesaplanması için kullanılan şekil)

	 LC50 (Soluma buharl):
	> 2,66 mg/l/4h Rat

	 ATT (Soluma buharl):
	11 mg/l CLP Ek I Tablo 3.1.2'den tahmin

	 
	(karışımın akut toksisite tahmininin hesaplanması için kullanılan şekil)


SİKLOHEKZANON

	 ATT (Cilt yoluyla):
	1100 mg/kg CLP Ek I Tablo 3.1.2'den tahmin

	 
	(karışımın akut toksisite tahmininin hesaplanması için kullanılan şekil)

	 LD50 (Ağız yoluyla):
	1890 mg/kg Rat

	 LC50 (Soluma buharl):
	> 6,2 mg/l/4h Rat

	 ATT (Soluma buharl):
	11 mg/l CLP Ek I Tablo 3.1.2'den tahmin

	 
	(karışımın akut toksisite tahmininin hesaplanması için kullanılan şekil)


Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphtalene

	 LD50 (Cilt yoluyla):
	> 2000 mg/kg Coniglio / Rabbit

	 LD50 (Ağız yoluyla):
	6318 mg/kg Ratto / Rat

	 LC50 (Soluma buharl):
	> 4688 mg/kg/4h Ratto / Rat


AROMATIC HYDROCARBONS, C9

	 LD50 (Cilt yoluyla):
	> 3160 mg/kg Ratto / Rat

	 LD50 (Ağız yoluyla):
	3492 mg/kg Ratto / Rat

	 LC50 (Soluma buharl):
	> 6193 mg/l/4h Ratto /  Rat


4,4'-İZOPROPİLİDENDİFENOL

	 LD50 (Cilt yoluyla):
	3000 mg/kg Rabbit

	 LD50 (Ağız yoluyla):
	5000 mg/kg


CİLTTE AŞINMA / CİLTTE TAHRİŞ
Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır
CİDDİ GÖZ HASARI / GÖZ TAHRİŞİ
Ciddi göz hasarına yol açar.
SOLUNUM YOLLARI VEYA CİLT HASSASLAŞMASI
Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır
EŞEY HÜCRE MUTAJENİTESİ
Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır
KANSEROJENİTE
Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır
ÜREME TOKSİSİTESİ
Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır
BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ - TEK MARUZ KALMA
Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir
BELİRLİ HEDEF ORGAN TOKSİSİTESİ - TEKRARLI MARUZ KALMA
Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır
ASPİRASYON ZARARI
Bu zararlılık sınıfı için sınıflandırma kriterlerini karşılamamaktadır
11.2. Diğer tehlikeler hakkında bilgi

Mevcut verilere göre, ürün, insan sağlığına etkileri değerlendirilmekte olan potansiyel veya şüpheli endokrin bozucuların ana Avrupa listelerinde listelenen maddeleri içermemektedir.

	 BÖLÜM 12. Ekolojik bilgiler


Bu ürün çevre ve sucul organizmalar için tehlikelidir. Uzun vadede, sucul çevre üzerinde olumsuz etkileri vardır.

12.1. Toksisite

	 Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphtalene
	
	

	 LC50 - Balık
	
	> 2 mg/l/96h

	 EC50 - Yumuşakçalar
	
	> 3 mg/l/48h Daphnia magna

	 EC50 - Yosunlar / su Bitkileri
	
	> 1 mg/l/72h


	 AROMATIC HYDROCARBONS, C9
	
	

	 LC50 - Balık
	
	> 9,2 mg/l/96h Oncorhynchus mykiss

	 EC50 - Yumuşakçalar
	
	> 3,2 mg/l/48h Daphnia magna

	 EC50 - Yosunlar / su Bitkileri
	
	> 2,9 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata


	 2-Metoksi-1-Metiletil asetat
	
	

	 LC50 - Balık
	
	134 mg/l/96h Pesce, Oncorhynchus mykiss OECD 203

	 EC50 - Yumuşakçalar
	
	> 500 mg/l/48h Daphnia magna

	 EC50 - Yosunlar / su Bitkileri
	
	> 1000 mg/l/72h Selenastrum capricornutum OECD 201

	 Kronik NOEC Balık
	
	47,5 mg/l Oryzias latipes 14 gg OECD 204

	 Kronik NOEC Yumuşakçalar
	
	100 mg/l Dapnia magna 21 gg OECD 202


	 SİKLOHEKZANON
	
	

	 LC50 - Balık
	
	527 mg/l/96h 527 - 732 / Pimephales promelas

	 EC50 - Yumuşakçalar
	
	> 100 mg/l/48h Daphnia magna

	 EC50 - Yosunlar / su Bitkileri
	
	> 100 mg/l/72h Scenedesmus subspicatus


	 BUTYLGLYCOL ACETATE
	
	

	 LC50 - Balık
	
	> 20 mg/l/96h Fish 20-40 mg/kg (48h)

	 EC50 - Yumuşakçalar
	
	145 mg/l/24h Daphnia Magna (24h)

	 EC50 - Yosunlar / su Bitkileri
	
	1570 mg/l/72h Scenedesmus subspicatus


	 4,4'-İZOPROPİLİDENDİFENOL
	
	

	 LC50 - Balık
	
	9,4 mg/l/96h Menidia menidia

	 EC50 - Yumuşakçalar
	
	10,2 mg/l/48h Daphnia magna

	 Kronik NOEC Balık
	
	0,016 mg/l Pimephales promelas

	 Kronik NOEC Yumuşakçalar
	
	1,8 mg/l Daphnia magna


12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

	 Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphtalene
	
	

	 Suda çözünürlük
	
	immiscibile in H2O mg/l


   Hızlı bozunabilir

	 AROMATIC HYDROCARBONS, C9
	
	


   Hızlı bozunabilir

	 2-Metoksi-1-Metiletil asetat
	
	

	 Suda çözünürlük
	
	> 10000 mg/l 


   Hızlı bozunabilir

   OECD Gl 301F 83% 10 d

	 SİKLOHEKZANON
	
	

	 Suda çözünürlük
	
	86 mg/l 


   Hızlı bozunabilir

	 BUTYLGLYCOL ACETATE
	
	

	 Suda çözünürlük
	
	15000 mg/l 


   Hızlı bozunabilir

	 4,4'-İZOPROPİLİDENDİFENOL
	
	

	 Suda çözünürlük
	
	301 mg/l 


   Hızlı bozunabilir

12.3. Biyobirikim potansiyeli

	 2-Metoksi-1-Metiletil asetat
	
	

	 Dağılım katsayısı: n-oktanol/su
	
	1,2 

	 BCF
	
	100 


	 SİKLOHEKZANON
	
	

	 Dağılım katsayısı: n-oktanol/su
	
	0,86 


	 BUTYLGLYCOL ACETATE
	
	

	 Dağılım katsayısı: n-oktanol/su
	
	1,51 


	 4,4'-İZOPROPİLİDENDİFENOL
	
	

	 Dağılım katsayısı: n-oktanol/su
	
	3,4 

	 BCF
	
	73 


12.4. Toprakta hareketlilik

	 2-Metoksi-1-Metiletil asetat
	
	

	 Dağılım katsayısı: Toprak/su
	
	1,7 


	 SİKLOHEKZANON
	
	

	 Dağılım katsayısı: Toprak/su
	
	1,18 


	 4,4'-İZOPROPİLİDENDİFENOL
	
	

	 Dağılım katsayısı: Toprak/su
	
	2,95 


12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den ≥ yüzdede PBT veya vPvB maddeleri içermez.

12.6. Endokrin bozucu özellikler

Mevcut verilere göre, ürün, çevreye olan etkileri değerlendirilmekte olan potansiyel veya şüpheli endokrin bozucuların ana Avrupa listelerinde listelenen maddeleri içermemektedir.

12.7. Diğer olumsuz etkiler

Bilgi yok.

	 BÖLÜM 13. Bertaraf etme bilgileri


13.1. Atık işleme yöntemleri

Mümkün ise, tekrar kullanınız. Ürünün kalıntıları, tehlikeli özel atık olarak kabul edilmelidir. Bu ürünü kısmen içeren atıkların tehlikeliliği, yürürlükteki yönetmelik hükümlerine göre değerlendirilmelidir.

Bertaraf etme işlemi, atık yönetimi yönetmeliğine uygun olarak atık idaresi konusunda yetki sahibi bir şirkete teslim edilerek gerçekleştirilmelidir.

Atıkların taşınması ADR `ye tabi olabilir.

Bu ürünün kullanımından veya dağıtılmasından kaynaklanan atıkların yönetimi, iş güvenliği yönetmeliklerine uygun olarak düzenlenmelidir. Olası KKE ihtiyacı için bölüm 8'e bakın.

KİRLENMİŞ AMBALAJLAR

Kirlenmiş ambalajlar, atık yönetimi yönetmeliğine uygun olarak geri kazanım veya bertaraf edilmek üzere gönderilmelidir.

	 BÖLÜM 14. Taşımacılık bilgileri


14.1. UN numarası

	 ADR / RID, IMDG, IATA:
	UN 1210
	
	
	
	
	


14.2. Uygun UN taşımacılık adı

	 ADR / RID:
	MATBAA MÜREKKEBİ
	
	
	
	
	

	 IMDG:
	PRINTING INK
	
	
	
	
	

	 IATA:
	PRINTING INK
	
	
	
	
	


14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

	 ADR / RID:
	Sınıf: 3
	Etiket: 3
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	 IMDG:
	Sınıf: 3
	Etiket: 3
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	 IATA:
	Sınıf: 3
	Etiket: 3
	[image: image6.png]



	
	
	


14.4. Ambalajlama grubu

	 ADR / RID, IMDG, IATA:
	III
	
	
	
	
	


14.5. Çevresel zararlar

	 ADR / RID:
	HAYIR
	
	
	
	
	

	 IMDG:
	deniz kirletici değil
	
	
	
	
	

	 IATA:
	HAYIR
	
	
	
	
	


14.6. Kullanıcı için özel önlemler

	 ADR / RID:
	
	HIN - Kemler: 30
	
	Sınırlı Miktarlar: 5 lt
	
	Tünel kısıtlama kodu: (D/E)

	 
	
	Özel hüküm: 163, 367
	
	
	
	

	 IMDG:
	
	EMS: F-E, S-D
	
	Sınırlı Miktarlar: 5 lt
	
	

	 IATA:
	
	Kargo:
	
	Maksimum miktar: 220 L
	
	Ambalaj talimatları: 366

	 
	
	Yolcular:
	
	Maksimum miktar: 60 L
	
	Ambalaj talimatları: 355

	 
	
	Özel hüküm:
	
	A3, A72, A192
	
	


14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

İlgili olmayan bilgiler

	 BÖLÜM 15. Mevzuat bilgileri


	 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı


Seveso Kategorisi - 2 Mart 2019 tarih ve 30702 sayılı Yönetmelik: P5c

23/06/2017 tarih ve 30105 sayılı KKDİK Yönetmeliği EK-17 Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar

Ürün

	 Girdi Numarası
	3 - 40
	


Kapsanan maddeler

	 Girdi Numarası
	75
	4,4'-İZOPROPİLİDENDİFENOL


	 Girdi Numarası
	75
	SİKLOHEKZANON


Yönetmelik (AT) 2019/1148 - patlayıcı öncüllerinin pazarlanması ve kullanımı hakkında Yönetmelik

uygulanamaz

Aday Listedeki Maddeler (REACH Yönetmeliği Madde 59)

Hâlihazırda mevcut bilgilere göre, ürün %0,1 'den ≥ yüzdede SVHC maddeleri içermez.

İzne tabi maddeler (Ek XIV REACH)

Hiçbiri

İhracat ve İthalat Yönetmeliği tabi (AB) 649/2012

Hiçbiri

Rotterdam Anlaşmasına tabi maddeler:

Hiçbiri

Stockholm Anlaşmasına tabi maddeler:

Hiçbiri

Sağlık Kontrolleri

12/08/2013 tarih ve 28733 sayılı Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

	 15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi


Bölüm 3'te belirtilen maddeler için/karışımlar için kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

	 BÖLÜM 16. Diğer bilgiler


Form`un 2. ve 3. bölümlerinde belirtilen (H) zararlılık kodlarının tam metni:

	 Alev. Sıvı 3
	Alevlenir sıvılar, Zararlılık Kategorisi 3
	

	 Ürm. Sis. Tok. 1B
	Üreme Sistemi Toksisitesi, Zararlılık Kategorisi 1B
	

	 Akut Tok. 4
	Akut Toksisite, Zararlılık Kategorisi 4
	

	 Asp. Tok. 1
	Aspirasyon Zararı, Zararlılık Kategorisi 1
	

	 Göz Hsr. 1
	Ciddi Göz Hasarı, Zararlılık Kategorisi 1
	

	 Cilt Tah. 2
	Ciltte Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2
	

	 BHOT Tek Mrz. 3
	Belirli Hedef Organ Toksisitesi, Tek maruz kalma, Zararlılık Kategorisi 3
	

	 Cilt Hassas. 1
	Hassasiyet-Cilt, Zararlılık Kategorisi 1
	

	 Sucul Akut 1
	Sucul Ortama Zararlı-Akut zararlılık, Kategori 1
	

	 Sucul Kronik 1
	Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 1
	

	 Sucul Kronik 2
	Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 2
	

	 Sucul Kronik 3
	Sucul Ortama Zararlı-Kronik zararlılık, Kategori 3
	

	 H226
	Alevlenir sıvı ve buhar.
	

	 H360F
	Üremeye zarar verebilir.
	

	 H302
	Yutulması halinde zararlıdır.
	

	 H312
	Cilt ile teması halinde zararlıdır.
	

	 H332
	Solunması halinde zararlıdır.
	

	 H304
	Solunum yoluna nüfuzu ve yutulması halinde öldürücü olabilir.
	

	 H318
	Ciddi göz hasarına yol açar.
	

	 H315
	Cilt tahrişine yol açar.
	

	 H335
	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
	

	 H317
	Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açabilir.
	

	 H336
	Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.
	

	 H400
	Sucul ortamda çok toksiktir.
	

	 H410
	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, çok toksik etki.
	

	 H411
	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, toksik etki.
	

	 H412
	Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki.
	

	 EUH066
	Tekrarlı maruz kalmalarda ciltte kuruluğa ve çatlaklara neden olabilir.
	


AÇIKLAMALAR:

- ADR: Tehlikeli Maddelerin Karayolunda Uluslararası Taşınması ile ilgili Avrupa Anlaşması

- ATE / ATT: Akut Toksisite Tahmini

- CAS Numarası: Kimyasal Kuramlar Servisi numarası

- CE50: Teste tabi tutulan popülâsyonun %50`sinde etki gösteren konsantrasyon

- CE Numarası: ESIS`deki belirleme numarası (mevcut maddelerin Avrupa arşivi)

- DNEL: Türetilmiş etki gözlemlenemeyen seviye

- EmS: Emergency Schedule

- ESD TAVAN DEĞERİ: mesleki maruz kalma süresinin her anı esnasında aşılmaması gereken konsantrasyon.

- GHS: Küresel Uyum Sistemi

- IATA DGR: Uluslararası hava taşımacılığı Birliği`nin tehlikeli maddelerin taşınması Yönetmeliği

- IC50: Teste tabi tutulan popülâsyonun %50`sinde immobilizasyon konsantrasyonu

- IMDG: Tehlikeli Maddelerin taşınması için Uluslararası Denizcilik Kodu

- IMO: Uluslararası Denizcilik Örgütü

- Liste No: SEA`nin VI Ek`teki belirleme numarası

- LC50: Ölümcül konsantrasyon %50

- LD50: Ölümcül doz %50

- OEL: Mesleki maruz kalma seviyesi

- PBT: Kalıcı, biyobirikimli ve toksik

- PEC: Öngörülen Çevresel Konsantrasyonu

- PEL: Öngörülen Maruziyet Seviyesi

- PMT: Kalıcı, hareketli ve toksik

- PNEC: Öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon

- REACH: AB 1907/2006 Yönetmeliği

- RID: Tehlikeli Malların Demiryolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Düzenlemeler

- SEA: T.C./28848/2013 Sınıflandırma Etiketleme ve Ambalajlama Yönetmeliği

- TLV: Eşik sınır değer

- TWA: Zaman ağırlıklı ortalama

- TWA STEL: Zaman ağırlıklı ortalama Kısa süreli maruz kalma limiti

- VOC: Uçucu organik bileşik

- vPvB: Çok kalıcı ve çok biyobirikimli

- vPvM: Çok kalıcı ve çok hareketli

- WGK: Su Tehlike Sınıfı (Almanya).

KAYNAKÇA:

1. KKDİK: Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik (23/06/2017 tarihli ve 30105 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete)

2. SEA: Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik (11/12/2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete)

- The Merck Index. - 10th Edition

- Handling Chemical Safety

- INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)

- Patty - Industrial Hygiene and Toxicology

- N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition

- IFA GESTIS Web sitesi

- ECHA (Avrupa Kimyasallar Ajansı) Web sitesi

- Kimyasallar için SDS modellerinin yer aldığı veritabanı - Sağlık Bakanlığı ve ISS [Istituto Superiore di Sanità (Ulusal Sağlık Enstitüsü)] - İtalya

Genel Yasal Şartlar:

Zararlı Maddeler ve karışımlarına ilişkin güvenlik bilgi formları hakkındaki yönetmelik.

Maddelerin ve karışımların sınıflandırılması, etiketlenmesi ve ambalajlanması hakkında yönetmelik.

Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.

6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.

Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği.

Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.

Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği.

Atık Yönetimi Yönetmeliği.

Tehlikeli Kimyasalların karayolu ile taşınma yönetmeliği.

Kimyasalların kaydı, değerlendirilmesi, izni ve kısıtlaması hakkında yönetmelik.

Kullanıcılar için bilgi:

Bu güvenlik formunda sunulan bilgiler, son revizyon tarihindeki bilimsel ve teknik bilgiler esas alınarak hazırlanmıştır. Ürünün özel kullanım alanlarına göre kullanıcılar, bilginin uygunluğunu ve eksiksiz olduğunu doğrulamalıdırlar.

Bu belge herhangi bir ürün özelliği için garanti olarak kabul edilmemelidir.

Bu ürünün kullanımı bizim direk kontrolümüz dışındadır, bu nedenle kullanıcılar kendi sorumlulukları altında geçerli tüzüğe, sağlık ve emniyet kurallarına uymalıdırlar. Üretici yanlış kullanımdan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Kimyasal ürünlerin kullanılması ile görevli personel uygun eğitimden geçirilmelidir.

SINIFLANDIRMA HESAPLAMA YÖNTEMLERİ

Kimyasal ve fiziksel zararları: Ürün sınıflandırma SEA Yönetmeliği, Ek I, Kısım 2'ye göre belirlenen ölçütlerden çıkarılmaktadır. Kimyasal-fiziksel özelliklerin değerlendirilmesine yönelik veriler Bölüm 9'da verilmiştir.

Sağlığa zararları: Ürün sınıflandırma Bölüm 11'de aksi belirtilmediği sürece SEA'nin Ek 1, Kısım 3'da belirtilen hesaplama yöntemlerine dayanmaktadır.

Çevresel zararları: Ürün sınıflandırma Bölüm 12'de aksi belirtilmediği sürece SEA'nin Ek 1, Kısım 4'da belirtilen hesaplama yöntemlerine dayanmaktadır.

Önceki revizyona göre değişiklikler:

Belirtilen bölümlerde değişiklik yapıldı:

03 / 04 / 07 / 08 / 11 / 13 / 14 / 15.


